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Nazwa miejsca/ obiektw/ urzadzenie budowlanego /instalacji przemystowe;j:

OCENA

stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest
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Grupa / Rodzaj i stan wyrobu Punkty | Ocena
nr
I Sposéb zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masa natryskowg z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajacy azbest 30
3 |Lekkie plyty izolacyjne z azbestem (cigzar obj. < 1.000 kg/m?) 25
4 Pozostate wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, 10
elewacyjne)
II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |
5 | Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wiokien 60
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, 30
zalamania), naruszona struktura wiékien
7 |Scista struktura wiokien przy braku warstwy zabezpieczajace] 1S
lub jej duzych ubytkach
8 Warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzeh 0
III | Mozliwo$é uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 | Wyrdb jest przedmiotem jakich$ prac 30
10 | Wyréb bezposrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15
11 Wyréb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyr6b narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki 10
atmosferyczne
13 Wyr6b nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 0
IV |Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen
_|uzytkowych
14 | Bezposrednio w pomieszczeniu 30
15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty 25
wentylacyjne)
17 |Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki 10
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migdzyokienne)

21

‘ instalacji przemyslowej

19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, 5
ponad pytoszczelng powierzchnig lub poza szczelnym kanalem
| |wentylacyjnym
20  |Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym 0

od pomieszczen mieszkalnych)
A\ Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urzadzenia budowlanego/

| Regularne przez dzieci, mtodziez lub sportowcow

22 Stale lub czgste (np.: zamieszkanie, migjsce pracy) 30
23 | Czasowe (np.: domki rekreacyjne) 15
24 |Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komorki) 5
25  |Nieuzytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub 0
gospodarskie, wylaczone z uzytkowania obiekty, urzadzenia
lub instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pieciu grup arkusza nalezy wskazaé co najmniej jedna pozycje. Jesli
w grupie zostanie wskazana wigcej niz jedna pozycja, sumujac punkty z poszczegdlnych grup
nalezy uwzglednié¢ tylko pozycje¢ o najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba
punktéw pozwala okresli¢ stopien pilnosci:
Stopien pilnosci I od 120 punktéw
wymagane pilnie usunigcie (wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopien pilnos$ci IT od 95 do 115 punktow
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopien pilnosci IIT do 90 punktéw
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajacy

(nazwisko 1 imig)

(miejscowosé, data)

Wiasciciel / Zarzadca
(podpis)
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Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemystowy, inny.
Nalezy poda¢ numer obrgbu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca
wystgpowania azbestu.
Przy okre$laniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nastepujaca klasyfikacje:
— plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
— plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
— rury i zfacza azbestowo-cementowe,
— izolacje natryskowe $rodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,
— wyroby cieme azbestowo-kauczukowe,
—  przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,
— szczeliwa azbestowe,
— ta$my tkane i plecione, sznury i sznurki,
— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobéw ciernych,
— papier, tektura,
— inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podac¢
jakie.
Tlo$¢ wyrobow azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wtasciwych dla
danego wyrobu (m?, m®, mb).
Nalezy poda¢ datg przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisaé
,»pierwsza ocena”.




